令和2年9月10日　作成

緊急告知ラジオの設置方法

１．アンテナで受信する場合（推奨方法）

①ディップスイッチをアンテナ側にする。



②さくらFM(JR西宮駅)の方角の窓際に置く。



アンテナを伸ばしてください。

※電波状況は環境によって異なりますので、電波の入りやすい場所を探してください。

参考：さくらFM可聴域



詳細はさくらFMにお問い合わせください。

さくらFM連絡先：0798-37-5512

ホームページURL：

<http://sakura-fm.co.jp/about/company>

２．テレビケーブルで受信する場合

アンテナで受信できない場合、テレビケーブルを利用して受信する方法をお試しください。この方法はベイコム(11ch)が視聴できる場合のみ行うことができます。

①ディップスイッチをケーブル側にする。



②テレビの同軸ケーブルを分配してつなぐ。

（別途テレビ用分配器と同軸ケーブルが必要です。）



テレビ用分配器

参考写真

参考：ベイコム視聴エリア



視聴エリアの詳細はベイコムにお問い合わせください。

ベイコム連絡先：0120-40-1173

(お客様センター)

ホームページURL：

<https://baycom.jp/new/area/>

３．受信状況の確認方法

どちらの受信方法でも、正常に設置できていれば受信ランプが点灯します。

点滅(チカチカしている状態)の場合、正常に設置できておらず、緊急情報は受信できません。



受信ランプの状態確認

点灯：〇

点滅：×